Rapport de diagnostic en utilisation normale (UN) des substances dangereuses
Canevas de rapport selon le modèle de l’Etat de Vaud
Le rapport final remis par l’entreprise de diagnostic doit respecter les instructions qui figurent dans le document « Principes méthodologiques » remis par le mandant avec ce modèle. L’intitulé et l’ordre des chapitres du rapport doivent en particulier être conformes aux instructions mais la mise en forme du texte est laissée à l’appréciation de l’entreprise de diagnostic.
· Le texte rédigé en gris est une aide à la compréhension et doit être effacé et remplacé par les informations réelles dans le rapport final.
· Le texte rédigé en noir doit être conservé tel quel dans le rapport final.
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[bookmark: _Toc239422772]Synthèse de l’évaluation et recommandations
[bookmark: _Toc239422773]Portée du diagnostic
Plan simplifié des zones couvertes par le diagnostic, devant correspondre a minima aux zones concernées par les travaux. Les zones couvertes par le diagnostic sont identifiées par un zonage orange sur le plan. Mentionner explicitement si les verticalités (ascenseurs, cages d’escalier…), les éléments de façades (façades, fenêtres, balcons…) et la toiture sont inclus ou non dans la portée du diagnostic
Indiquer le but de l’étude (nature des travaux, investigation du propriétaire…) et sur quelles bases la portée du diagnostic est définie (ex : plans du bureau d’architecte XYZ du xx.xx.202x à mettre en annexe, indications du donneur d’ordre sur place…).
[bookmark: _Hlk128475264]Si le diagnostic est réalisé sur l'entier d'un étage ou l'entier d'un bâtiment, et qu’il n’existe aucune réserve, cela doit être indiqué ici dans le texte et il n'est alors pas nécessaire d'insérer le plan de l'étage ou du bâtiment concerné.
[bookmark: _Toc239422774]Expertises antérieures [champ facultatif]
Si le rapport de diagnostic utilise ou fait référence à des informations contenues dans des anciens rapports, ceux-ci doivent être mentionnés ici. Indiquer, pour chaque ancien rapport : son titre, son numéro d’identification, la date d’émission et les coordonnées du bureau l’ayant rédigé. Par ailleurs, si la totalité des informations contenues dans les anciennes versions n’a pu être entièrement reprise dans ce rapport, les anciens rapports concernés doivent figurer en annexe 4.6 du présent document.
[bookmark: _Hlk129362646][bookmark: _Toc239422775]Statut des zones évaluées et actions à mener
Extraction par substance dangereuse des matériaux dont la concentration de polluants est supérieure aux normes et limites applicables identifiés durant le diagnostic.
Les actions à mener doivent permettre au mandant d’identifier l’urgence relative des éventuels assainissements qu’il doit faire réaliser avant les travaux, le type d’entreprise requise pour l’assainissement, ainsi que toute autre mesure en lien avec la sécurité des occupants des locaux. 
Si aucun matériau pollué pour une ou plusieurs substance(s) dangereuse(s) diagnostiquée(s) n’a été identifié, préciser dans le sous-chapitre correspondant « Aucun matériau pollué à des concentrations supérieures aux normes et limites applicables pour des matériaux non pollués identifié ».
Un matériau est déclaré pollué dans trois cas de figure :
· Si l’analyse effectuée par un laboratoire ou un appareil de mesure approprié a révélé qu’il contient un ou des polluants à des concentrations supérieures aux normes et limites applicables pour des matériaux non pollués  (laboratoire) ;
· Si la personne chargée du diagnostic décide qu’il est pollué sur la base de ses connaissances (diagnostiqueur.euse) ;
· Si la personne chargée du diagnostic ne peut pas démontrer qu’il n’est pas pollué à des concentrations supérieures aux normes et limites applicables pour des matériaux non pollués, généralement parce qu’aucun prélèvement n’a pu être effectué (défaut).
Tous les matériaux pollués sont regroupés selon l’évaluation du danger qu’ils représentent. La base de l’évaluation (laboratoire, diagnostiqueur.euse ou défaut) ainsi que le détail de l’évaluation est indiquée dans la liste des MSP (3.1) et les fiches (4.2.1).

[bookmark: _Toc239422776]Amiante
De l’amiante a été détecté dans les éléments suivants :
Degré d’urgence I – Assainissement obligatoire à court terme. Résultats de mesure VDI 3492 en annexe.
	Etage et réf plan
	Local
	Matériau
	Réf. élément
	Action et délai
	Résultat des mesures d’air

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk104301217]Degré d’urgence II – Assainissement avant travaux. Si les travaux prévus ne sont pas réalisés, les matériaux concernés sont à réévaluer tous les 2 à 5 ans, en cas de modification de l’utilisation des locaux ou d’incident pouvant causer des dommages au matériau.
	Etage et réf plan
	Local
	Matériau
	Réf. élément
	Action et délai

	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk104301268]Degré urgence III – Assainissement avant travaux. Si les travaux prévus ne sont pas réalisés, les matériaux concernés sont à réévaluer en cas de modification de l’utilisation des locaux ou d’incident pouvant causer des dommages au matériau.
	Etage et réf plan
	Local
	Matériau
	Réf. élément
	Action et délai

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc239422777]PCB
[bookmark: _Hlk182386030]Des polychlorobiphényles (PCB) ont été détectés à des concentrations supérieures aux normes et limites applicables pour des matériaux non pollués dans les éléments suivants :
Situation dangereuse pour les occupants :
	Etage et réf plan
	Local
	Matériau
	Réf. élément
	Action et délai
	Résultat des mesures d’air

	
	
	
	
	
	



Autres matériaux :
	Etage et réf plan
	Local
	Matériau
	Réf. élément
	Action et délai

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc239422778]Autres (préciser)
Des (préciser) ont été détectés à des concentrations supérieures aux normes et limites applicables pour des matériaux non pollués dans les éléments suivants :
Situation dangereuse pour les occupants :
	Etage et réf plan
	Local
	Matériau
	Réf. élément
	Action et délai
	Résultat des mesures d’air

	
	
	
	
	
	



Autres matériaux :
	Etage et réf plan
	Local
	Matériau
	Réf. élément
	Action et délai

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk175739419]
[bookmark: _Toc239422779]Situation dangereuse pour les occupants
Les situations dangereuses pour les occupants (amiante en urgence I, PCB présentant un danger pour les occupants selon ls directives OFEV « PCB dans les masses d’étanchéité des joints ») doivent être résumée ici, avec un rappel des mesures recommandées (mesures de la qualité de l’air, délai d’assainissement, etc.).
[bookmark: _Toc239422780][bookmark: _Hlk175739511]Transmission des données [champ facultatif]
[bookmark: _Hlk105752300]Chaque direction de l’Etat de Vaud pourra exiger que l’entreprise de diagnostic fournisse les données brutes du diagnostic dans un format importable dans une base de données, ou que les données soient directement saisies dans la base par l’entreprise de diagnostic. Les instructions de la direction mandante feront foi.
[bookmark: _Hlk175739743][bookmark: _Hlk175739603]Les données nécessaires ont été transmises dans le format adéquat.

Fait le date

					Signature du diagnostiqueur.euse en charge du diagnostic
						
Signature contrôle qualité



[bookmark: _Toc239422781][bookmark: _Hlk105753487]Réalisation du diagnostic
[bookmark: _Hlk180229876][bookmark: _Toc239422782]Référentiel
Les référentiels à appliquer sont indiqués dans le document « Principes méthodologiques » remis par le mandant avec ce modèle. La liste des substances dangereuses qui doivent faire l’objet du rapport y est également indiquée.
Ce rapport a été effectué sur la base des référentiels mentionnés dans le document « Principes méthodologiques » de l’Etat de Vaud.

[bookmark: _Toc239422783]Conditions de réalisation du diagnostic
Décrire les conditions de réalisation du diagnostic pouvant avoir un impact sur la qualité de l’évaluation (locaux occupés, travaux en cours…). Indiquer également les éventuels écarts par rapport au cahier des charges de l’ASCA et les raisons qui ont conduit à ceux-ci.
Le cas échéant, indiquer qu’aucune condition n’était susceptible d’avoir un impact sur la qualité de l’évaluation et qu’aucun écart avec le cahier des charges de l’ASCA n’a été apporté.

[bookmark: _Toc239422784]Liste des visites
Indiquer ici, pour chaque visite effectuée, l’objet de la visite, sa date ainsi que la fonction et le nom complet du diagnostiqueur.euse.

[bookmark: _Toc239422785]Stratégie d'échantillonnage et interprétation des résultats 
[bookmark: _Hlk104213337]Préciser comment la stratégie d’échantillonnage a été élaborée (norme VDI 6202, autres).
[bookmark: _Hlk129362445]Dans le cadre d’un diagnostic en utilisation normale, un prélèvement est réalisé uniquement pour les matériaux et installations susceptibles de contenir des substances dangereuses (MSCP), directement visibles ou facilement accessibles à la suite d’un simple démontage et qui représentent, s’ils sont pollués à des concentrations supérieures aux normes et limites applicables pour des matériaux non pollués, un danger pour les occupants. Les autres MSCP repérés sont indiqués comme étant pollués par défaut.
[bookmark: _Hlk104213353]Les matériaux prélevés correspondent aux fiches Polludoc de matériaux susceptibles de contenir de des substances dangereuses (MSP) dans leur dernière version au moment de la réalisation de ce diagnostic.
· Si une stratégie d’échantillonnage particulière a été appliquée ou si une interprétation des résultats spécifiques a été adoptée, un tableau de description est ajouté, avec la mention suivante : Une approche statistique a été utilisée pour les éléments ci-après. Pour les autres éléments, un échantillon de chaque occurrence a été prélevé et les résultats se trouvent dans les tableaux des matériaux susceptibles de contenir des substances dangereuses.
	Amiante

	Matériau
	Nbre d’occurrence/métrés
	Stratégie d’échant.
	Nbre d’échant. prélevés
	Analyses positives
	Analyses négatives
	Conclusion

	
	
	
	
	
	
	

	PCB

	Matériau
	Nbre d’occurrence / métrés
	Stratégie d’échantillonnage
	Nbre d’éch. prélevés
	Concentration > valeur seuil
	Concentration < valeur seuil
	Conclusion

	
	
	
	
	
	
	

	Autres (préciser)

	Matériau
	Nbre d’occurrence / métrés
	Stratégie d’échantillonnage
	Nbre d’éch. prélevés
	Concentration > valeur seuil
	Concentration < valeur seuil
	Conclusion

	
	
	
	
	
	
	



· Sinon, indiquer : Un échantillon de chaque occurrence a été prélevé et les résultats se trouvent dans les tableaux des matériaux susceptibles de contenir des substances dangereuses.


[bookmark: _Toc239422786]Liste des matériaux susceptibles de contenir des substances dangereuses (MSP)
Tableau systématique des MSP identifiés par locaux et résultats des levées de doute. Si, pour un local, aucun MSP n'a été repéré, le.la diagnostiqueu.r.se doit l'indiquer clairement (« RAS » ou « Rien à signaler »). Le métré approximatif est précisé pour les éléments pollués à des concentrations supérieures aux normes et limites applicables pour des matériaux non pollués (base d’évaluation laboratoire ou diagnostiqueur.euse).
Les codes couleurs des substances dangereuses dans la colonne « statut » doivent être conformes à ceux qui figurent dans le document « Principes méthodologiques » remis par le mandant avec ce modèle.

Logo Bureau d’expertise		   Nom bureau d’expertise
Adresse bureau d’expertise
e-mail / contact bureau d’expertise
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[bookmark: _Hlk137724173][bookmark: _Toc239422787]Liste des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 
 
	Etage et réf. plan
	Local
	Matériau
	Localisation
	Métrés approximatifs
	Réf élément
	Statut amiante
	Base évaluation
	Fiche
	FACH
	Filière élimination
	Remarque

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Etage de l’objet et référence du plan
Description du MSP (crépis, peinture, revêtement de sol, fibrociment, etc.)
Métrés approximatifs du MCP (m2 ou mètres linéaires ou pièces)
Statut amiante
Sans amiante
Amiante
Assaini

Numéro de Fiche MCP (une fiche par MCP – annexe 4.2 )
Filière d’élimination des déchets (Décharge type E/B)
Remarque pertinente à la compréhension par exemple base jugement diagnostiqueur.se année de pose du MSCP)
Nom du local, numéro unique sur plan si disponible
Localisation spatiale du matériau (Sol, Mur, Fenêtre, Plafond, …)
Référence du prélèvement (identique plan de localisation4.1 – et certificats d’analyse)
Base de l’évaluation (laboratoire / jugement diagnostiqueur.euse / par défaut)
Urgence d’assainissement selon FACH pour le MCP (fiche 4.2.1 )

	
	
	
	
	
	
	












[bookmark: _Toc239422788]Liste des matériaux susceptibles de contenir des PCB
Etage de l’objet et référence du plan
Description du MSCP (Condensateur, Masse de joint, Peinture…)
Métrés approximatifs du MCP (m2 ou mètres linéaires ou pièces)
Concentration
[bookmark: _Hlk181950878]< valeurs seuils
> valeurs seuils
Assaini

Numéro de Fiche MCP (une fiche par MCP – annexe 4.2)
Filière d’élimination des déchets
Remarque pertinente à la compréhension par exemple base jugement diagnostiqueur.se année de pose du MSCP)
Nom du local, numéro unique sur plan si disponible
Localisation spatiale du matériau (Mur de façade, Sol, DIN …)
Référence du prélèvement (identique plan de localisation -4.1 – – et certificats d’analyse)
Base de l’évaluation (Laboratoire / jugement diagnostiqueur.euse / par défaut)
Situation dangereuse pour les occupants pour le MCP (oui ou non, fiches 4.2.3 )

	Etage et réf. plan
	Local
	Matériau
	Localisation
	Métrés approximatifs
	Réf élément
	Concentration de PCB
	Base évaluation
	Fiche
	Situation dangereuse
	Filière élimination
	Remarque

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












[bookmark: _Toc239422789]Liste des matériaux susceptibles de contenir des (préciser)Etage de l’objet et référence du plan
Description du MSCP
Métrés approximatifs du MCP (m2 ou mètres linéaires ou pièces)
Concentration
[bookmark: _Hlk181951052]< valeurs seuils
> valeurs seuils
Assaini
Cette catégorie peut être adaptée si nécessaire selon la substance traitée.
Numéro de Fiche MCP (une fiche par MCP – annexe 4.2)
Filière d’élimination des déchets
Remarque pertinente à la compréhension par exemple base jugement diagnostiqueur.se année de pose du MSCP)
Nom du local, numéro unique sur plan si disponible
Localisation spatiale du matériau (Mur, sol, DIN …)
Référence du prélèvement (identique plan de localisation -4.1 – et certificats d’analyse)
Base de l’évaluation (Laboratoire / jugement diagnostiqueur.euse / par défaut)

	Etage et réf. plan
	Local
	Matériau
	Localisation
	Métrés approximatifs
	Réf élément
	Concentration 
	Base évaluation
	Fiche
	Situation dangereuse
	Filière élimination
	Remarque

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Situation dangereuse pour les occupants pour le MCP (oui ou non, fiches 4.2.5 )


Logo Bureau d’expertise		   Nom bureau d’expertise
Adresse bureau d’expertise
e-mail / contact bureau d’expertise



		

AAAAMMJJ_NomObjet_UN		Date version					Page 1 sur 5
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[bookmark: _Toc239422791]4.1 Plan de localisation des substances diagnostiquées
Les plans doivent être dans un format imprimable sur du A3 au maximum.
Les éléments représentés sur un seul plan doivent être aisément lisibles. Si ce n’est pas le cas, le plan doit être coupé en plusieurs parties. Le découpage d’un même étage doit être représenté sur un plan d’ensemble.

Si, pour un local, aucun MSP n'a été repéré, la diagnostiqueuse ou le diagnostiqueur doit l'indiquer clairement (« RAS » ou « Rien à signaler »). Les matériaux pollués par défaut doivent figurer sur les plans.

[bookmark: _Hlk128407143]En outre, les plans doivent respecter les spécifications suivantes : 
· La direction du Nord doit être clairement indiquée sur chaque plan ;
· Une légende et une échelle doivent figurer sur chaque plan ;
· Les informations suivantes doivent figurer dans l’étiquette : numéro de prélèvement, matériau, emplacement et degré d’urgence ;
· Les étiquettes des matériaux de degré d’urgence I doivent être soulignées ou mises en évidence d’une autre façon ;
· L’étendue du matériau amianté doit être représentée graphiquement sur le plan ;
· Les codes couleurs des substances dangereuses sur le plan et dans les étiquettes doivent être conformes à ceux qui figurent dans le document « Principes méthodologiques » remis par le mandant avec ce modèle.

[bookmark: _Toc239422792]4.1.1 Amiante
[bookmark: _Toc239422793]4.1.2 PCB
[bookmark: _Toc239422794]4.1.3 Autres (préciser)



[bookmark: _Toc239422795]4.2 Fiches d’identification des matériaux 
Une fiche d’illustration par MCP identifié ou par population de MCP identifiée avec évaluation de l’urgence d’assainir selon FACH (amiante) ou de présence d’une situation dangereuse pour les occupants. Les matériaux pollués par défaut doivent figurer ici aussi.
[bookmark: _Hlk181951559]Les codes couleurs des substances dangereuses dans la colonne correspondante doivent être conformes à ceux qui figurent dans le document « Principes méthodologiques » remis par le mandant avec ce modèle.



[bookmark: _Toc182387237][bookmark: _Toc239422796]4.2.1 Amiante

	Fiche X – Matériau (description) (Réf(s) élément(s))

	Etage
	
	Référence plan
	
	Local

	

	Localisation
	
	Métrés appr.
	
	
	

	Statut amiante
	
	Base évaluation
	
	Agglomération
	

	Remarques
	

	




Photo d’illustration du MCP identifié avec localisation explicite de la partie polluée si nécessaire.






	Attention, s’informer sur les consignes de sécurité avant d’intervenir sur cet élément

	Evaluation du degré d’urgence d’assainissement selon FACH

	1ère étape
	2e étape
	3e étape

	Type d’amiante
	Etat de la surface
	Influences extérieures
	Total évaluation du matériau
	Type et fréquence d’utilisation des locaux
	Localisation du matériau
	Evaluation de l’utilisation des locaux
	Degré d’urgence des mesures à prendre

	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc182387239][bookmark: _Toc239422797]4.2.2 PCB

	Fiche X – Matériau MCP (description) (Réf(s) élément(s))

	Etage
	
	Référence plan
	
	Local

	

	Localisation
	
	Métrés appr.
	
	
	

	Concentration
	
	Base évaluation
	
	
	

	Remarques
	

	




Photo d’illustration du MCP identifié avec localisation explicite de la partie polluée si nécessaire.






	Attention, s’informer sur les consignes de sécurité avant d’intervenir sur cet élément

	Présence d’une situation dangereuse pour les occupants

	Oui / Non 
Si oui, préciser les paramètres ayant entrainés ce résultat









[bookmark: _Toc239422798]4.2.3 Autres (préciser)

	Fiche X – Matériau MCP (description) (Réf(s) élément(s))

	Etage
	
	Référence plan
	
	Local

	

	Localisation
	
	Métrés appr.
	
	
	

	Concentration
	
	Base évaluation
	
	
	

	Remarques
	

	




Photo d’illustration du MCP identifié avec localisation explicite de la partie polluée si nécessaire.






	Attention, s’informer sur les consignes de sécurité avant d’intervenir sur cet élément

	Présence d’une situation dangereuse pour les occupants

	Oui / Non 
Si oui, préciser les paramètres ayant entrainés ce résultat





[bookmark: _Toc239422799]4.3 Rapport d’analyse des matériaux
Rapports d’analyse du/des laboratoires des échantillons prélevés 


[bookmark: _Toc239422800]4.4 Certificat d’analyse de l’air (VDI 3492 :2013) [champ facultatif]
Rapport d’échantillonnage et d’analyse de l’air selon VDI 3492 :2013 si applicables (identification MCA urgence I selon le FACH)


[bookmark: _Toc239422801]4.5 Méthodologie d’évaluation des urgences des mesures à prendre 
La méthode SUVA-FACH 2891 a été utilisée dans le cadre de cette expertise afin d’évaluer les risques d’exposition aux fibres d’amiante. Elle comprend trois étapes successives : l’évaluation des matériaux, l’évaluation de l’utilisation des locaux et la détermination du degré d’urgence des mesures à prendre.
1ère étape :  Evaluation du matériau, risque de libération d’amiante
Cette étape revient à évaluer le risque de libération de fibres d’amiante en tenant compte de l’état du matériau, de son degré d’agglomération et des influences extérieures susceptibles d’accélérer sa détérioration. Le cumul des trois facteurs permet d’obtenir une appréciation allant de 0 à 5.


2ème étape : Evaluation de l’utilisation des locaux, risque de contact avec  l’amiante et exposition
La seconde étape intègre deux autres facteurs : le type et la fréquence de l’utilisation du local ainsi que le degré d’accessibilité du matériau amianté. La matrice ci-dessous  permet d’obtenir une lettre allant de A à C par la combinaison de ces paramètres.




3ème étape : Détermination de l’urgence des mesures à prendre
Les résultats des phases précédentes sont rassemblés et combinés dans la troisième étape, de manière à déterminer le degré d’urgence des mesures à prendre.


Mesures à prendre
Sur la base du degré d’urgence attribué, une série de mesures devront être exécutées. Celles-ci sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.




[bookmark: _Toc239422802]4.6 Expertises antérieures [champ facultatif] 
Annexer ici et dans leur totalité les anciens rapports éventuellement mentionnés sous « Expertises antérieures » au point 1.1.
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